FLUSH-MOUNT BOUNDARY MICROPHONE (C562 CM)

1) 용  도

본 기기는 플러시 마운트 경계 마이크로폰으로서 감시, 보안, 라이브 녹음에 사용하기에 적합하며 천장, 벽, 탁자, 무대등에 설치 할 수 있다. 또한 반구형의 극 패턴을 제공하고 높은 감도를 통한 선명한 사운드와 원통형 디자인을 제공한다.

2) 기  능

- 반구형 극 패션 제공

- 고감도를 통한 선명한 사운드 제공

- 원통형 디자인

3) 사  양

- Polar pattern : Hemispherical

- frequency bandwidth : 20 to 20000 Hz

- noise level : 16 dB-A

- Sensitivity : 25 mV/Pa

- Signal to Noise : 78 dB-A

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Power : 9 to 52 V , 2 mA

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : matte nickel plated

- Dimension (Length x Height x Diameter)mm : 12 x 28 x 20

- Weight : 30g