CONDENSER VOCAL MICROPHONE (C7)

1) 용  도

본 기기는 콘덴서 마이크로폰으로서, 매우 선명하고 깨끗한 사운드를 제공하며 다중 레이어 팝 노이즈 방지 시스템을 통해 피드백 및 팝 노이즈를 제거한다. 어떠한 장소에서도 사용가능하며, 견고하고 충격을 흡수하는 구조를 가지고 있다.

2) 기  능

- 선명하고 깨끗한 사운드 제공

- 다중 레이어 팝 노이즈 방지 시스템

- 견고하고 충격을 흡수하는 구조

3) 사  양

- Polar pattern : Supercardioid

- frequency bandwidth : 20 Hz – 20 kHz

- Sensitivity : 4 mV/Pa

- Electrical impedance : < 600 ohms

- Recommended load impedance : > 2000 ohms

- Connector : 3-pin XLR (pin 2 hot)

- Phantom powering : 48 V +/- 4 V to IEC 61938

- Finish : dark stage blue

- Dimension (Length x Diameter)mm : 185 x 51

- Weight : 317g