DYNAMIC BASS MICROPHONE (P2)

1) 용  도

본 기기는 다이나믹 베이스 마이크로폰으로서, 중저음의 강력한 사운드를 제공한다. 고성능의 캡슐을 통해 극도의 음압 레벨까지 견디어내며 내장형 험 보상 코일을 통해 EMC 노이즈를 제거한다. 또한 카디오이드 폴라 극 패턴 제공으로 피드백을 억제한다.

2) 기  능

- 중저음 범위의 강력한 사운드 제공

- 고성능 캡슐 제공

- 내장형 험 보상 코일 내장

- 통합 스탠드 어댑터 제공

3) 사  양

- Polar pattern : cardioid

- frequency bandwidth : 20 to 16000 Hz

- Sensitivity : 2.5 mV/Pa

- Electrical impedance : 400 Ohms

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : black

- Dimension (Length x Height x Diameter)mm : 130 x 132 x 60

- Weight : 400g