COMPACT LOUDSPEAKER ARRAYS (ADC H90 MARK II)

1) 용  도

본 기기는 하이임피던스 70V/100V를 사용하여 공용 또는 음성 경보 시스템에 사용하기에 매우 적절한 스피커이다. 청취의 편안함을 극대화하고 어려운 지향/잔향 공간에서도 뛰어난 음성 재생이 가능하도록 설계되었다. 혁신적인 DIGITAL DIRECTIVITY CONTROL (DDC) 알고리즘을 사용하여 아날로그 영역으로 정확하게 전송한다.

2) 기  능

- 뛰어난 음성 명료도

- 슬림한 디자인

- DDC 알고리즘 사용

3) 사  양

- System type : Powered Loudspeaker Array

- Frequency Range(-10dB) : 150Hz – 14kHz

- Frequency Range(+/-3dB) : 260Hz – 11kHz

- Coverage : 40 (Horizontal), 130 (Vertical)

- Power rating	: 100W cont.

- Typical Throw : 15m

- Sensitivity(1W@4m) : 79dB

- Max SPL(100W@4m) : 99dB

- Impedance : 100 Ω

- Dimension (H x W x D)mm : 134 x 865 x 92

- Weight : 10kg