COMPACT POWERED MONITOR LOUDSPEAKER (CONTROL2P/C2PM)

1) 용  도

본 기기는 컴팩트한 디자인과 견고한 인클로저를 갖춘 모니터링에 적합한 파워드 모니터 스피커로서 품질 변환기 및 풍부한 주파수 응답을 제공한다. 탁상용 녹화 및 비디오 제작, 시청각 프리젠테이션, 전문 방송 응용 프로그램 및 전자 악기 모니터링에 사용하기 이상적이며, 밸런스 XLR 및 RCA 입력을 지원하고 리미터 및 과부하 보호 회로를 통해 스피커를 손상으로부터 보호 한다. 또한 스테레오 헤드폰 잭을 헤드폰에 연결하여 모니터링 할 수 있고 볼륨 컨트롤러를 통해 좌우측 스피커를 동시에 조작할 수 있다.

2) 기  능

- 품질 변환기 내장

- 80 HZ - 20 KHZ의 풍부한 주파수 응답

- 밸런스 XLR 및 RCA 입력

- 스테레오 헤드폰 잭 내장

- 볼륨 제어를 통한 좌우측 스피커 동시 조작

- 리미터 및 과부하 보호 회로

- 장착 키트를 사용하여 벽 장착 가능 (옵션)

3) 사  양

- System type : 5.25“ Compact Powered Monitor Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 80Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (+/-3dB) : 100Hz ~ 18kHz

- Power rating	: 35W cont. (per-channel)

- Max SPL : 115dB (per pair), 111dB (master only)

- Transducers : LF 5.25“, HF 0.75”

- Connectors : Combo XLR 1/4" TRS, RCA

- Power Requirements : 19V DC / 3.42A

- Dimension (H x W x D)mm : 235 x 159 x 143

- Weight : 2.6kg (Master), 2.2kg (Extension)