CEILING SPEAKER (CONTROL14C/T)

1) 용  도

본 기기는 컴팩트 실링 스피커로서 카페, 공항, 리셉션 룸, 라운지, 컨벤션센터, 호텔, 교육공간등에 사용하기에 적합하다.  70V / 100V에서 넓은 대역폭과 커버리지를 제공하며 손쉬운 천정 설치가 가능하다.

2) 기  능

- 4인치 LF드라이버

- 30와트의 출력

- 120의 커버리지 범위

3) 사  양

- System type : 4“ Ceiling Speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 74Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (-3dB) : 100Hz ~ 20kHz

- Coverage : 120° conical

- Direcitivity factor (Q) : 7.6

- Directivity index (DI) : 8.1 dB

- Power rating	: 30W cont. (Program 60W)

- Sensitivity(1W@1m) : 87dB

- Max SPL : 102dB

- Impedance : 8 ohm

- Transformer Taps	: 70V – 25W, 12.5W, 6.3W, 3.2W

: 100V – 25W, 12.5W, 6.3W

- Transducers : 4“ full-range

- Connectors : screw-down terminals

- Dimension  : 196 x 181 mm

- Weight : 2.2kg