CEILING SPEAKER (CONTROL18C/T)

1) 용  도

본 기기는 컴팩트 실링 스피커로서 카페, 공항, 리셉션 룸, 라운지, 컨벤션센터, 호텔, 교육공간등에 사용하기에 적합하다.  70V / 100V에서 넓은 대역폭과 커버리지를 제공하며 손쉬운 천정 설치가 가능하다.

2) 기  능

- 8인치 LF드라이버

- 90와트의 출력

- 90의 커버리지 범위

- 58Hz - 20kHz 대역폭 제공

- 흰색 또는 검정색 선택 가능

3) 사  양

- System type : 8“ Ceiling Speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 58Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (-3dB) : 80Hz ~ 16kHz

- Coverage : 90° conical

- Direcitivity factor (Q) : 6.0

- Directivity index (DI) : 7.8 dB

- Power rating	: 90W cont. (Program 180W)

- Sensitivity(1W@1m) : 92dB

- Max SPL : 112dB

- Impedance : 8 ohm

- Transformer Taps	: 60 W, 30 W, 15 W @ 70V or 100V

- Transducers : LF 8“, HF 1”

- Connectors : screw-down terminals

- Dimension  : 307 x 274 mm

- Weight : 6.4kg