IN CEILING LOUDSPEAKER (CONTROL226C/T)

1) 용  도

본 기기는 6.5“ 인-실링 스피커로서 우수한 음악효과, 명료한 목소리, 높은 레벨의 소리가 필요한 곳에 적합하다. 넓은 커버리지와 코액시얼 드라이버를 통해 재생되며 적은 숫자의 스피커로 넓은 공간을 커버하여 사운드의 질 저하 없이 예산을 줄일 수 있다. 또한 두꺼운 메탈재질의 백캔에 MDF를 보강하여 저음역대를 살리고 특별히 강력한 타일 브리지로 천정에 매달았을 때 떨림을 방지한다.

2) 기  능

- 165mm (6.5in) 케블라로 보강된 우퍼

- 25mm (1in) 컴프레션 드라이버

- 스피치와 보컬에 뛰어난 명료성

- 통합된 백캔

- 현대적인 그릴

3) 사  양

- System type : 6.5“ In-ceiling Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 47Hz ~ 19kHz

- Frequency Response (-3dB) : 74Hz ~ 17kHz

- Coverage : 120° conical

- Directivity factor (Q) : 6

- Directivity index (DI) : 7.9dB

- Power rating	: 150W cont. (PEAK 600W) 2hrs

- Sensitivity(2.83V@1m) : 95dB

- Max SPL : 112dB (118dB peak)

- Impedance (bypass mode) : 8 ohm

- Transformer Taps	: 70V – 68W, 34W, 17W, 8.5W

: 100V – 68W, 34W, 17W

- Transducers : LF 6.5“, HF 1”

- Connectors : screw-down terminals

- Dimension (Diameter x Depth) : 330 x 246 mm

- Weight : 9.1kg