INDOOR OUTDOOR SPEAKER (CONTROL25AV-LS)

1) 용  도

본 기기는 실내 및 실외에서 모두 사용이 가능한 스피커로서 고강성 폴리스티렌 재질이 도포된 엔클로우저를 사용하고 있으며, 마인팅용 전면 패널을 통해 표준 육각 렌치를 사용하여 쉽게 최적의 상태로 고정할 수 있어 설치가 매우 쉽다.

2) 기  능

- 방습의 인클로저 및 트랜스 듀서

- 화재 및 비상 방송을 위한 UL 1480 UUMW 중 EN54-24 인증

- 110° x 85°의 커버리지

- 과부하 보호 회로

- 70V 또는 100V 라인용 60W 변압기

3) 사  양

- System type :  5.25“ Indoor/Outdoor Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 90Hz ~ 20kHz

- Coverage : 110 x 85 deg

- Directivity factor (Q) : 4.8

- Directivity index (DI) : 6.5 dB

- Power rating	: 100W cont. (program 200W)

- Max SPL : 107 dB

- Impedance : 8 ohm

- Transformer Taps : 60W, 30W, 15W, (&7.5W @70V Only)

- Transducers : LF 5.25“, HF 0.75”

- Dimension (H x W x D)mm : 236 x 186 x 159

- Weight : 3.8 kg