CEILING SPEAKER (CONTROL26-DT)

1) 용  도

본 기기는  천정용 트랜스듀서 조립식 실링 스피커로서 8인치로 설계되어 천정에 설치하도록 되어 있다. 높은 파워 처리 능력과 넓은 주파수 대응 그리고 낮은 왜곡으로 선명한 사운드를 전달한다.

2) 기  능

- 8인치 우퍼

- 고출력 및 넓은 주파수 응답

- 낮은 사운드 왜곡

- 70V 또는 100V 분산 스피커 라인 용 60W 변압기

- 신속한 간편한 설치

3) 사  양

- System type : 8“ Ceiling speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 70Hz ~ 20kHz

- Frequency Range (-3dB) : 95Hz ~ 18kHz

- Directivity factor (Q) : 7.6

- Directivity index (DI) : 8.8 dB

- Coverage : 90°

- Sensitivity(1W@1m) : 89dB

- Max SPL : 106dB

- Impedance : 70V=60W, 30W, 15W & 7.5W, 100V=60W, 30W, & 15W

- Transducers : LF 6.5“, HF 0.75”

- Dimension (H x Dia)mm : 120 x 200

- Weight : 1.9 kg