IN-CEILING LOUDSPEAKER (CONTROL328CT)

1) 용  도

본 기기는 8인치 실링 스피커로서 고급 음질의 실현을 목적으로 디자인된 인-실링 스피커 시스템이다. 연결이 자유로운 커넥터가 부착되어 있어 설치가 쉽고, 선택 가능한 액세서리를 통해 용도에 맞는 시스템을 구성할 수 있다.

2) 기  능

- 8인치 서브우퍼 드라이버 장착

- 250와트의 높은 전력 처리

- 선택 가능한 액세서리 제공 (옵션)

- 커넥터 부착의 편리성

3) 사  양

- System type : 8“ In-ceiling Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 45Hz ~ 18kHz

- Frequency Response (-3dB) : 60Hz ~ 16kHz

- Coverage : 120° conical

- Directivity factor (Q) : 7

- Directivity index (DI) : 8.5dB

- Power rating	: 250W cont. (PEAK 1000W), 2hrs

- Sensitivity(2.83V@1m) : 98dB (computed for competitive comparison )

- Max SPL : 118dB

- Impedance : 70V=68W, 34W, 17W, & 8.5W, 100V=68W, 34W & 17W

- Transducers : LF 8“ HF 1”

- Connectors : screw-down terminal

- Dimension (H x W x D)mm : 305 x 305 x 160

- Weight : 5.4kg