CEILING SPEAKER (CONTROL42C)

1) 용  도

본 기기는 컴팩트 실링 스피커로서 카페, 공항, 리셉션 룸, 라운지, 컨벤션센터, 호텔, 교육공간등에 사용하기에 적합하다. 넓은 대역폭과 커버리지를 제공하며 손쉬운 천정 설치가 가능하다.

2) 기  능

- 2.5인치 드라이버

- 15와트의 출력

- 160의 커버리지 범위

3) 사  양

- System type : 2.5“ Ceiling Speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 140Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (-3dB) : 180Hz ~ 17kHz

- Coverage : 160° conical

- Directivity factor (Q) : 6.6

- Directivity index (DI) : 6.8 dB

- Power rating	: 15W cont. (Program 30W)

- Sensitivity(2.83V@1m) : 82dB

- Max SPL : 94dB

- Impedance : 16 ohm

- Transducers : 2.5“ with polypropylene cone

- Connectors : screw-down terminals

- Dimension  : 127 x 94 mm

- Weight : 0.7kg