CEILING SPEAKER (CONTROL45C/T)

1) 용  도

본 기기는 컴팩트 실링 스피커로서 카페, 공항, 리셉션 룸, 라운지, 컨벤션센터, 호텔, 교육공간등에 사용하기에 적합하다.  70V / 100V에서 넓은 대역폭과 커버리지를 제공하며 손쉬운 천정 설치가 가능하다.

2) 기  능

- 5.25인치 LF드라이버

- 60와트의 출력

- 120의 커버리지 범위

3) 사  양

- System type : 5.25“ Ceiling Speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 55Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (-3dB) : 80Hz ~ 17kHz

- Coverage : 120° conical

- Direcitivity factor (Q) : 5.6

- Directivity index (DI) : 7.3 dB

- Power rating	: 75W cont. (Program 150W)

- Sensitivity(2.83V/1m) : 88dB

- Max SPL : 107dB (peak 113 dB)

- Impedance : 8 ohm

- Transformer Taps	: 70V – 60W, 30W, 15W, 7.5W

: 100V – 60W, 30W, 15W

- Transducers : LF 5.25“, HF 0.75”

- Connectors : screw-down terminals

- Dimension  : 250 x 239 mm

- Weight : 3.9 kg