CEILING SPEAKER (CSS-15C-VA)

1) 용  도

본 기기는 천정에 설치되는 실링 스피커로서 100V 하이임피던스 시스템을 제공하며 5 인치 저주파통해 전경 또는 배경 음악을 위한 음질을 재현하고 명료한 음성 를 전달한다.

2) 기  능

- 100V 하이임피던스 사용 가능

- 듀얼 콘 라우드 스피커

- BS5839-8 표준의 EN54-24 인증

- 5인치 LF드라이버

3) 사  양

- System type : 5“ Ceiling speaker

- Frequency Range (-10dB) : 180Hz ~ 20kHz

- Power Capacity : 6W

- Sensitivity(1W@1m) : 92dB

- EN54 Sensitivity : 80 dB

- Coverage : 120°

- Transducers : LF 5“

- Cutout Size : 165 mm

- Weight : 1.5 kg