COMMERCIAL CEILING SPEAKER (CSS8008)

1) 용  도

본 기기는 천정 매립형 고감도 스피커로서 가게, 식당, 학교, 공용 시설 등에 설치하기에 적합하다. 최저 전력상에서 최대의 사운드 레벨을 만들어내며 넓은 방사각으로 뛰어난 커버리지를 만든다. 또한 트리플 전압 트랜스포머를 통해 어떤 시스템에도 적용이 가능하며 손쉬운 천정 설치가 가능하다.

2) 기  능

- 100V, 70V, 25V 분산 시스템

- 멀티탭 트랜스포머

- 175의 넓은 커버리지

- 높은 90dB 감도

3) 사  양

- System type : 8“ Commercial Ceiling speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 55Hz ~ 16kHz

- Coverage : 120 deg

- Driver Continuous Power Handling : 15W

- Sensitivity(1W@1m) : 96dB

- Transformer Taps	: 25V – 5W, 2.5W, 1.3W, 0.7W

: 70V – 5W, 2.5W, 1.3W, 0.7W

: 100V – 5W, 2.5W, 1.3W

- Transducers : 8“ Dual-cone

- Connectors : Bare wire

- Grille Dimension : 327 mm

- Weight : 1.94kg