TILE RAILS BACKCANS (TR48x12)

1) 용  도

본 제품은 실링 스피커 BACKCAN인 CSS-BB4x6 / CSS-BB8x6을 고정하기 위한 TALE RAILS BACKCAN이다.

2) 기  능

- JBL CSS-BB4x6/CSS-BB8x6 실링 스피커 BACKCAN 전용

3) 사  양

- Compatibility : CSS-BB4x6/CSS-BB8x6 speaker Backcan 전용

- Attachment points : 2 point

- Material : Punched/formed Steel

- Dimension : 600 x 36 x 8 mm

- Weight : 0.18kg