REFERENCE CONFERENCING INFRARED RECEIVER (CSX IRR10)

1) 용  도

본 기기는 최대 10개의 언어 채널을 지원하는 회의용 적외선 수신기로서, 대형 OLED 디스플레이를 통해 출력 볼륨, 채널 번호 및 배터리 상태에 대한 정보 확인 가능하며, AA 표준 충전 배터리로 최대 20 시간 작동가능하고 USB충전기 및 전용 충전 케이스로 충전이 가능하다.

2) 기  능

- 최대 10개의 다른 언어 수신

- 대형 OLED 디스플레이

- AA 표준 충전 배터리로 최대 20시간 작동

- USB충전기 및 전용 충전 케이스로 충전 가능

3) 사  양

- System description : Infrared audio distribution system

- Color : Matte black / white

- Output power on 32 ohm load : 48 mW

- Frequency response : 150 – 5100 Hz

- S/N ratio : >55dB

- Run time : up to 20 hours

- Charging time : 6h

- Reception view angle : 140°

- Crosstalk attenuation : >61dB

- Harmonic distortion at 1kHz : <0,36 %

- Dimension (H x W x D)mm : 132 x 57 x 23

- Net Weight : 140 g