WEATHER-RESISTANT BOUNDARY LAYER MICROPHONE (PZM11 LL WR)

1) 용  도

본 기기는 패스트푸드 레스토랑, 옥외 인터콤, 테마파크 보안 등을 위한 전문적인 기상 방지용 마이크로서 마이크로폰 내부의 플라스틱 멤브레인이 마이크 캡슐을 물 손상으로부터 보호한다. 12-24V DC 전원으로 라인 레벨 출력을 제공하며 프리앰프 없이 VCR 라인 입력에 직접 연결할 수 있다.

2) 기  능

- Hemispherical 폴라 패턴

- 실외용 모델

- 라인 레벨 출력

3) 사  양

- Audio frequency bandwidth : 80 - 10000 Hz

- Equivalent noise level : 26 dB-A

- Sensitivity : 5 mV/Pa

- Signal to Noise : 68 dB-A

- Voltage : 12 to 24 V

- Type : screw material