CEILING SPEAKER (CONTROL16C-VA)

1) 용  도

본 기기는 컴팩트 실링 스피커로서 카페, 공항, 리셉션 룸, 라운지, 컨벤션센터, 호텔, 교육공간 등에 사용하기에 적합하다. 70V / 100V에서 넓은 대역폭과 커버리지를 제공하며 손쉬운 천정 설치가 가능하다.

2) 기  능

- 6.5인치 LF드라이버

- 50와트의 출력

- 120의 커버리지 범위

3) 사  양

- System type : 6.5“ Ceiling Speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 62Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (-3dB) : 96Hz ~ 15kHz

- Coverage : 110° conical

- Directivity factor (Q) : 7.8

- Directivity index (DI) : 8.2 dB

- Power rating	: 50W cont. (Program 100W)

- Sensitivity(1W@1m) : 91dB

- EN54 Max SPL(@4m) : 77dB

- Max SPL : 108dB

- Impedance : 8 ohm

- Transformer Taps	: 70V – 30W, 15W, 7.5W, 3.8W

: 100V – 30W, 15W, 7.5W

- Transducers : LF 6.5“, HF 0.75”

- Connectors : screw-down terminals

- Dimension  : 253 x 262 mm

- Weight : 3.4kg