DIGITAL CONSOLE OPTION CARD

1) 용  도

본 기기는 디지털 콘솔에 장착하여 입/출력을 확장하는 옵션 카드로서 디지털 콘솔에 장착하여 64 채널의 MADI 입출력을 구성할 수 있으며, CAT5 네트워크를 통해 MADI 신호를 원거리 전송할 수 있다.

2) 기  능

- SI EXPRESSION 1,2,3 OPTION CARD

- TYPE : CAT5E, CAT6를 통한 OPTION CARD (SLOT TYPE)

3) 사  양

- Max. cable length single-mode fibre : 1300 nm <15 km 8.3/125µm

- Max. cable length multi-mode fibre : 1300 nm <2 km 62.5/125µm (compatible with 50/125µm)

- Max cable length of Product supplied CAT5 cable : 100m

- Input frequencies : 48 kHz ±3 ppm

- Current consumption : (3.3 V) 0.4A, (5 V) 0.4A

- Operating temperature : 0...45° C-64