LANDSCAPE SPEAKER (GSF6)

1) 용  도

본 기기는 2-Way 6.5” 풀레인지 조경 라우드스피커로 맑고 깨끗한 소리를 제공한다. 야외 공간 설치에 용이하며 지면 또는 벽면에 수평 또는 수직으로 설치할 수 있다. 눈에 띄지 않는 로우-프로파일 스피커로 주변 환경과 잘 어우러지며 조정 가능한 힌지를 통해 정확한 커버리지를 제공한다.

2) 기  능

- 물과 먼지 유입에 강한 IP66 등급

- 8Ω 또는 70V/100V 작동

- 하단의 배수공으로 배수 기능 제공

- Ground Stake 또는 L-브라켓을 사용하여 설치

- 초록색, 황갈색 중 색상 선택

3) 사  양

- System type : 2-Way Coaxial 6.5” Ground-Stake Loudspeaker

- Frequency Range (-10dB) : 65Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (±3dB) : 90Hz ~ 18kHz

- Power rating : 50W cont. (PEAK 200W)

- Sensitivity : 87 dB

- Max SPL : 110 dB Peak

- Coverage Angle : 70° conical

- Impedance : 8 Ω

- Transformer Taps : 70V = 30 W, 15 W, 7.5 W
100V = 30 W, 15 W

- Transducers : LF 6.5”, HF 1”

- Environmental : IP-66 rating per IEC529

- Dimension (dia x D x H)mm : 218 x 293 x 444 (L-Bracket Base)
218 x 293 x 544 (Ground Stake Base)

- Weight : 3.5 kg