WALL LOUDSPEAKER (SLP14/T)

1) 용  도

본 기기는 4” 풀레인지 벽부형 라우드스피커로 로우-프로파일 인클로저와 우수한 사운드, 넓고 일관된 커버리지를 제공한다. 15° 아래로 기울어진 커버리지로 벽에 수평으로 장착할 수 있으며 포함된 Rain Cover는 실외 설치에서 터미널 컴파트먼트를 보호한다.

2) 기  능

- 15° 아래로 기울어진 커버리지로 벽에 장착

- 슬라이드-인 벽면 브라켓으로 설치에 용이

- Rain Cover를 통해 실외에서 터미널을 보호

- 70V/100V 시스템용 멀티탭 변압기

- 블랙 또는 화이트 색상 선택 가능

3) 사  양

- System type : 4" On-Wall Loudspeaker

- Frequency Range (-10dB) : 70Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (±3dB) : 80Hz ~ 18kHz

- Power rating : 50W cont. (PEAK 200W)

- Sensitivity : 85 dB

- Max SPL : 108 dB Peak

- Coverage Angle : 140°(H) x 120°(V)

- Impedance : 8 Ω

- Transformer Taps : 70V = 25 W, 12.5 W, 6.3 W, 3.2W
100V = 25 W, 12.5 W, 6.3 W

- Transducers : LF 4.5”, HF 0.79“

- Environmental : IP44 per IEC529

- Dimension (W x H x D)mm : 286 x 263 x 100

- Weight : 2.8 kg