DIGITAL MIXING CONSOLE

1) 용  도

본 기기는 플레이어 및 마이크 등 음향 소스를 믹싱할 수 있는 오디오 믹싱 콘솔로서, 여러 다른 입력들의 레벨, 음색을 조정하고 다양한 효과를 더한 후 출력하는 기기이다. Victioncs 인터페이스, Faderglow 기술로 직관적인 운영을 제공하며 Infinity Core는 고품질의 CPU 기반의 프로세싱 성능을 제공한다. 1000개 이상의 오디오 DSP 채널과 5000개 이상의 입력 및 출력 제어하며 32, 42, 52, 62, 72개 페이더의 사이즈로 제공된다.

2) 기  능

- 32, 42, 52, 62, 72개 페이더 사이즈 제공

- 4개의 프로세서를 활용한 Quad Star 기술 적용

- Vistonics™ 터치스크린 인터페이스로 직관적인 운영 가능

- FaderGlow™ 적용으로 채널 페이더의 상태를 빠르게 확인

- 모노/서라운드의 모든 채널에 대한 그래프 미터 표시로 시야 확보

- Vista Mix 자동 마이크 믹싱

- AutoTouch Plus 다이나믹 자동화 시스템

- 방송/뉴스 룸 자동화 시스템과 통합을 위한 Ember 프로토콜

- DAW 기능을 콘솔에서 직접 제어

- 고유의 VSP II 기술로 모노 소스를 현실적인 음장으로 구현 (최대 7.1채널)

3) 사  양

- Analogue/Digital : Digital

- Stereo Channels : variable

- Digital I/O : Yes

- Input Faders : 32, 42, 52, 62, 72

- Dimension (W x H x D)mm : 32-fader Console – 1426 x 1450 x 1002 (incl. Stand)
42-fader Console – 1811 x 1450 x 1002 (incl. Stand)
52-fader Console – 2196 x 1450 x 1002 (incl. Stand)
62-fader Console – 2581 x 1450 x 1002 (incl. Stand)
72-fader Console – 2966 x 1450 x 1002 (incl. Stand)