CARDIOID CONDENSER MICROPHONE CAPSULE (CK91)

1) 용  도

본 기기는 소형 콘덴서 캡슐로서, 부드럽고 균형 잡힌 주파수 응답과 일정한 카디오이드 극성 패턴 특징을 제공하며 라이브 및 스튜디오 방송 녹음에 이상적이다.

2) 기  능

- 카디오이드 극성 패턴

- 부드럽고 균형 잡힌 주파수 응답

- 소형 콘덴서 캡슐

3) 사  양

- Audio frequency bandwidth : 20 - 20000 Hz

- Equivalent noise level : 17 dB-A

- Sensitivity : 10 mV/Pa

- Signal to Noise : 77 dB-A

Electrical impedance : 200 Ohms

- Polar Pattern : Supercardioid

Powering Interface : 9 to 52 V , 2 mA

Finish : dark gray

- Audio Output Type : bayonet mount

- Dimension (Height x Diameter)mm : 51 x 19