10“ MID RANGE DRIVER (10PW7)

1) 용  도

본 기기는 10인치의 MID RANGE 드라이버로써, 중대역 주파수 제공, 고성능 재생이 필요로 하는 규모의 장소에 사용 가능하다.

2) 기  능

- 10“ MID RANGE DRIVER

3) 사  양

- Diameter : 10“

- Impedance : 8 Ω

- RMS : 150 W

- Musical Program : 300 W

- Frequency Response : 60Hz – 4kHz

- Resonance : 67Hz

- Voice Coil Diameter : 46 mm

- Weight : 0.92 g