15“ SUBWOOFER DRIVER(15SWS1100)

1) 용  도

본 기기는 15인치의 서브우퍼 드라이버로써, 베이스 리플렉스 또는 혼로드 캐비닛의 서브우퍼로 사용하는 것이 가능하다.

2) 기  능

- 15“ SUBWOOFER DRIVER

- 높은 출력 처리

- 낮은 왜곡

- HIGH 파워 핸들링

3) 사  양

- Diameter : 15“

- Impedance : 8 Ω

- RMS : 1,100 W

- Musical Program : 2,200 W

- SPL(1W@1m) : 95 dB

- Frequency Response : 35Hz – 3.5kHz

- Resonance : 37Hz

- Voice Coil Diameter : 100 mm

- Weight : 3.4 kg