8“ WOOFER FOR MIDBASS (8MB4P)

1) 용  도

본 기기는 8인치의 MIDBASS 우퍼 드라이버로써, 높은 명료도와 낮은 왜곡이 특징이며, 양방향, 3-WAY 및 라인어레이 시스템 등 다양하게 사용할 수 있다.

2) 기  능

- 8“ MIDBASS WOOFER DRIVER

3) 사  양

- Diameter : 8“

- Impedance : 8 Ω

- RMS : 250 W

- Musical Program : 500 W

- SPL(1W@1m) : 97 dB

- Frequency Response : 80Hz – 5kHz

- Resonance : 105Hz

- Voice Coil Diameter : 47 mm

- Voice Coil : Kapton/Aluminio

- Weight : 1.28 kg