SPEAKER HORN (HM4750-SLF)

1) 용  도

본 기기는 중규모 및 대형 환경에서 사용되는 HORN 타입의 스피커 드라이버이다.

2) 기  능

- 중규모 및 대형 환경에 적합

3) 사  양

- Throat : 2“

- Material : Fiberglass

- Sound dispersion HxV : 90° x 40°

- Low frequency limit : 400 Hz

- Driver Connection : Bolt on

- Dimensions (WxHxD) : 445 x 290 x 210 mm