SUPER TWEETER (ST304)

1) 용  도

본 기기는 고주파수를 재생하는 슈퍼 트위터로서, PA 시스템, 모니터 및 사운드 강화 시스템 등에서 사용이 가능하다.

2) 기  능

- 높은 감도 및 낮은 왜곡

3) 사  양

- Diameter : 1.8“

- Impedance : 8 Ω

- RMS : 40 W

- Musical Program : 80 W

- SPL(1W@1m) : 106 dB

- Frequency Response : 3.5kHz – 18kHz

- Voice Coil Diameter : 46 mm

- Weight : 0.32 kg