2RU RACK MOUNT CAGE (NMX-ACC-N9206)

1) 용  도

본 기기는 랙 장착을 위한 2RU 랙 마운트 케이지로서, 최대 6대의 N 시리즈 SVSI 인코더, 디코더 및 오디오 트랜시버를 장착할 수 있으며, PoE (Power-over-Ethernet) 또는 Phoenix 커넥터 케이블을 사용하여 12VDC의 전원을 공급 받는다.

2) 기  능

- 2RU 랙 마운트 케이지

- 최대 6대 장착 가능

- PoE (Power-over-Ethernet) 또는 Phoenix 커넥터 케이블를 통한 전원 공급

3) 사  양

- Power Input : 100-240 Volts @ 1 Amp AC power supply

- Power Output : 12VDC @ up to 15A (total over all 6 Phoenix Connectors)

- Dimension (H x W x D)mm : 86.3 x 437.3 x 12.8

- Weight : 3.45kg