6.5“ ALL-WEATHER COMPACT 2-WAY LOUDSPEAKER (AWC62)

1) 용  도

본 기기는 6.5“의 옥외 설치가 가능한 2-way 라우드 스피커로서 실내와 실외에서 모두 사용이 가능하다. 방수형 스피커로 어떠한 경우나 공간에도 적용될 수 있는 성능과 다양성을 지닌 스피커이며 고출력, 지속패턴 컨트롤, 확장된 주파수 응답성을 컴팩트한 인클로저로 구성하였으며 70V 또는 100V 트랜스포머를 사용하여 운영이 가능한 스피커이다.

2) 기  능

- IP56 기준의 방수, 방진 기능

- 175W 출력 핸들링과 높은 SPL을 제공하는 고감도 스피커

- 오버로드 보호 기능 탑재

- 과부하 보호

- 70V/100V 내장형 트랜스포머 내장

3) 사  양

- System type : 6.5“ All-weather compact 2-way Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 70Hz ~ 18kHz

- Frequency Response (-3dB) : 100Hz ~ 16kHz

- Coverage : 110 x 110 deg.

- Direcitivity factor (Q) : 7.2

- Directivity index (DI) : 7.9 dB

- Crossover network : 1.8 kHz

- Power rating : 175W

- Sensitivity(2.83V@1m) : 92dB

- Max SPL : 114dB

- Impedance : 8 ohm

- Transformer Taps	: 70V – 120W, 60W, 30W, 15W

: 100V – 120W, 60W, 30W

- Transformer Taps MAX SPL : 112 dB

- Transducers : LF 6.5“, HF 1”

- Enclosure : ABS with Glass enclosure

- Connectors : CE-compliant covered barrier strip terminals

- Environmental : IP56 per IEC529

- Dimension (H x W x D)mm : 259 x 259 x 255

- Weight : 6.8kg