HEAD-WORN MICROPHONE

1) 용  도

본 마이크는 상당히 작은 전방향성의 헤드셋 마이크이다. 각종 스포츠 응용 분야에 매우 이상적인 마이크로폰이며 2.4GHz 기술을 탑재하였다. 또한 마이크와의 불쾌한 간섭을 최소화하였고 높은감도, RF 차폐 등 고성능 사양을 제공한다.

2) 기  능

- 스튜디오 음질 구현

- 무선 주파수에 민감한 환경에서도 안전한 성능

- 유니 폴라 패턴 채택

- 피드백 감소

3) 사  양

- Type : Back-electret condenser

- frequency bandwidth : 20 to 20000 Hz

- Sensitivity : 20 mV/Pa

- MAX. SPL for 1% THD : 135 dB

- Electrical impedance : 200 Ohms

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Finish : black

- Equivalent noise level : 34 dB-A

- Self noise : 60 mW

- Voltage : 1 to 10 V