REFERENCE HANGING MODULE (HM1000 M)

1) 용  도

본 기기는 예배당이나 회의실 또는 극장 무대에서 음악이나 연설을 녹음하기 위해 천장에서 마이크를 행잉하는데 사용된다. 또한 LED 조명 링은 현재 마이크의 상태를 한눈에 보여준다.

2) 기  능

- 비틀림 없는 10m 케이블 포함

- 캡슐 모듈을 위한 신뢰성 높은 접점

- 수직 조정용 스프링 클램프

- LED 링 표시기

3) 사  양

- Finish : Matte Black

- Diameter Connector : 9 mm top (0.35 in)

11,3 mm bottom (0.44 in)

- Cable Length : 10m

- Weight : 184g