REFERENCE MODULAR CONDENSER MICROPHONE (C480 B Combo)

1) 용  도

본 기기는 C480 B 프리 앰프와 CK61 ULS 캡슐의 조합으로서, 뛰어난 음질과 최고의 유연성을 제공한다. 또한 녹음 및 라이브 사운드 응용 프로그램에 이상적이며 카디오이드 극성 패턴을 제공한다.

2) 기  능

- 뛰어난 음질 및 최고의 유연성 제공

- 카디오이드 극성 패턴 제공

3) 사  양

- Polar pattern : Cardioid

- frequency bandwidth : 20 to 20000 Hz

- noise level : 11 dB-A

- Sensitivity : 20 mV/Pa

- Signal to Noise : 83 dB-A

- Preattenuation Pad : 6 - 10 dB

- Bass cut filter : 100 Hz

- Electrical impedance : 150 Ohms

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : matte black

- Dimension (Height x Diameter)mm : 171 x 21