PORTABLE PA SPEAKER (IRX112BT)

1) 용  도

본 기기는 12인치 2-way의 앰프 내장형 포터블 스피커이다. 본 스피커는 사용 편의성을 중점으로 설계된 포터블 스피커로써, 휴대가 편리하고 자동 피드백 억제 기능, Bluetooth 스트리밍, EQ 설정 기능이 탑재 되어 있으며, 강력 출력과 풍부한 주파수를 제공한다.

2) 기  능

- 12인치 LF 탑재

- 4가지의 EQ 설정

- DBX AFS를 통하여 자동 피드백 제거

- Bluetooth5.0 스트리밍 지원

- 인체공학적 디자인 외형 설계

3) 사  양

- System type : 12“ Portable PA Speaker

- Frequency Response (-3dB) : 53Hz ~ 20kHz

- Coverage : 90 x 60 deg

- Power rating : 1300W peak

- Max SPL : 129dB peak

- Transducers : LF 12“

- Bluetooth : version 5.0

- DSP : 4 presets, feedback suppression, ducking

- I/O : 2 XLR/TRS INPUT, 1 XLR OUTPUT

- Mounting : 35 mm pole socket

- Dimensions (WxHxD) : 400 x 618.4 x 299 mm

- Weight : 12.4 kg