LAVALIER MICROPHONE (C417PP)

1) 용  도

본 기기는 무 지향성 극성 패턴을 갖춘 전문적인 소형 마이크로폰으로서, 광대역의 편평한 주파수 특성을 제공하며 가볍고 눈에 뜨지 않는 디자인을 제공한다. 또한 부착 클립, 타이 핀 및 윈드 스크린이 별도로 제공 되며 미니 XLR 커넥터를 제공한다.

2) 기  능

- 무 지향성 극성 패턴

- 광대역의 편평한 주파수 특성

- 미니 XLR 커넥터 제공

3) 사  양

- Polar pattern : Omnidirectional

- frequency bandwidth : 20 to 20000 Hz

- noise level : 34 dB-A

- Sensitivity : 7 mV/Pa

- Signal to Noise : 60 dB-A

- Electrical impedance : 200 Ohms

- Recommended load impedance : 1000 Ohms

- Power : 2 to 12 V , 2 mA

- Audio Output Type : Mini XLR

- Finish : Mini XLR

- Dimension (Height x Diameter)mm : 15 x 7.5

- Weight : 68g