HEMISPHERICAL BOUNDARY MICROPHONE (PZM30D)

1) 용  도

본 기기는 반구형 경계 마이크로폰으로서 테이블, 바닥, 벽, 강의실에 사용하기에 적합하다. 두 가지 선택 가능한 주파수 응답 (편평 / 상승)을 통해 마이크 배치 및 음향 특성에 더 큰 유연성을 제공한다.

2) 기  능

- 반구형 극 패턴

- 스위칭 가능한 이중 주파수 응답

3) 사  양

- Polar pattern : Hemispherical

- frequency bandwidth : 20 to 20000 Hz

- Sensitivity : 7 mV/Pa

- Signal to Noise : 74 dB-A

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : black

- Dimension (H x W x D)mm : 19 x 152 x 127