ULTRA COMPACT 2-WAY POINT SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 10“ 울트라 컴팩트 2-WAY 풀레인지 라우드 스피커로서 회전 가능한 전환 도파관을 가지고 있으며

최고의 음질이 필요한 클럽, 소공연장 ,교육시설 등에 사용이 가능하다.

2) 기  능

- 소형 인클로저

- 258mm (10in) LF 트랜스 듀서

- 90 ° x 50 °

- 필드 회전 가능 도파관

- 듀얼 Neutrik NL4 커넥터와 스크류 터미널

- 다중 연결 지점

3) 사  양

- System type : 10“ Ultra Compact 2-Way Full-Range Loudspeaker

- Frequency Range (-10dB) : 68Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (-3dB) : 85Hz ~ 18kHz

- Coverage : 90 x 50 deg

- Power rating	: 200W cont. (PEAK 800W)

- Sensitivity(1W@1m) : 95dB

- Max SPL : 118dB (124dB peak)

- Impedance : 8 ohm

- Transducers : LF 10“ HF 1”

- Finish : Textured black paint finish

- Connectors : Speakon NL-4

- Dimension (H x W x D)mm : 535 x 310 x 329

- Weight : 13.1kg