CONDENSER LAVALIER MICROPHONE (CK99L)

1) 용  도

본 기기는 카디오이드 패턴을 가진 콘덴서 소형 마이크로폰으로서, 예배, 강의, 극장 등의 라이브 사운드 환경에 사용하기에 적합하다. 견고한 금속 클립을 제공하며 전문 3핀 미니 XLR커넥터와 125도의 픽업 각도를 제공한다.

2) 기  능

- 카디오이드 폴라 패턴 제공

- 견곤한 금속 클립 제공

- 125도 픽업 각도 제공

3) 사  양

- Polar pattern : cardioid

- frequency bandwidth : 150 to 18000 Hz

- noise level : 34 dB-A

- Sensitivity : 8.8 mV/Pa

- Signal to Noise : 60 dB-A

- Electrical impedance : 200 Ohms

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Power : 1.5 to 10 V , 2 mA

- Audio Output Type : Mini XLR

- Finish : matte black

- Dimension (Height x Diameter)mm : 23 x 8

- Weight : 2.5g