15" ALL-WEATHER COMPACT SUBWOOFER SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 15"의 옥외 설치가 가능한 서브우퍼 스피커로서 실내와 실외에서 모두 사용이 가능하다. 방수형 스피커로 어떠한 경우나 공간에도 적용될 수 있는 성능과 다양성을 지닌 스피커이며 고출력, 지속패턴 컨트롤, 확장된 주파수 응답성을 컴팩트한 인클로저로 구성하였으며 70V 또는 100V 트랜스포머를 사용하여 운영이 가능한 스피커이다.

2) 기  능

- IP56 기준의 방수, 방진 기능

- 500W 출력 핸들링과 높은 SPL을 제공하는 고감도 스피커

- 오버로드 보호 기능 탑재

- 70V/100V 내장형 트랜스포머 내장

3) 사  양

- System type : 15" All-weather compact subwoofer system

- Frequency Range (-10dB) : 45Hz ~ 2.2kHz

- Frequency Response (-3dB) : 70Hz ~ 1.2kHz

- Power rating	: 500W cont. (PEAK 2000W)

- Sensitivity(1W@1m) : 94dB

- Max SPL : 121dB (PEAK 127 dB)

- Impedance : 8 ohm

- Transformer Taps	: 70V – 300W, 150W, 75W, 38W

: 100V – 300W, 150W, 75W

- Transducers : LF 15"

- Enclosure : ABS with Glass enclosure

- Suspension ATT : 2 points

- Connectors : CE-compliant covered barrier strip terminals

- Environmental : IP56 per IEC529

- Dimension (H x W x D)mm : 486 x 486 x 479

- Weight : 20.2kg