IN-WALL LOUDSPEAKER (CONTROL128WT)

1) 용  도

본 기기는 벽면에 고성능 스피커 설치를 위한 적절한 프리미엄 벽면 내장형 스피커로서 회의실, 공항, 컨벤션센타, 유람선, 아울렛, 레스토랑, 박물관 등 스피커의 노출이 최소한으로 필요한 장소에 가장 잘 어울리는 기기이다.

2) 기  능

- 8인치 LF드라이버

- 60와트의 출력

- 30Hz – 20KHz의 넓은 주파수 대역

3) 사  양

- System type :8“ In-Wall Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 30Hz ~ 20kHz

- Power rating	:60W cont. (peak 240W)

- Sensitivity(1W@1m) : 90dB

- Impedance : 70V=50W, 25W, 12W & 6W, 100V=50W, 25W, & 12W

- Transducers : LF 8“, HF 1”

- Connectors : screw-down terminal

- Dimension (H x W x D)mm : 334 x 257 x 110

- Weight : 3.3kg