OPTION CARD

1) 용  도

본 기기는 Si 디지털 오디오 믹서 시리즈의 옵션 카드로서 다음과 같은 기능과 사양에 준한다.

2) 사  양

- Recording functionality to the Si consoles

- 32x32 USB interface (PC only)

- 32x32 FireWire interface (MAC and PC)

- 8 channels of optical ADAT

※Si Option Card Multi Digital Card 및 동등 이상 품이어야 함.