PROFESSIONAL CLOSED-BACK MONITOR HEADPHONES (K182)

1) 용  도

본 기기는 폐쇄형 디자인의 헤드폰으로서, closed-back기술을 통해 최상의 사운드을 재생하며 밀폐된 디자인을 통해 외부 소음 간섭을 최대한 억제 한다. 또한 편안한 착용감을 보장하고 3D축 폴딩과 교체가 가능한 이어 패드를 제공한다.

2) 기  능

- 폐쇄형 디자인 제공

- 밀폐된 디자인을 통한 외부 소음 억제

- 편안한 착용감

- 3D축 폴딩 가능

3) 사  양

- Headphone type : closed-back

- Max Input Power : 500 mW

- Frequency bandwidth : 10 to 28000 Hz

- Sensitivity : 112 dB SPL/V

- Input Impedance : 32 Ohms

- Weight : 255g