COMPRESSION DRIVER (D3305Ti DPD)

1) 용  도

본 기기는 고품질의 컴프레션 드라이버로서, 음향의 관심사가 높은 전문가용 초 고음질 압축 드라이버이다.

2) 기  능

- 높은 감도 및 낮은 왜곡

- 부드러운 응답 특성

3) 사  양

- Diameter : 2“

- Impedance : 8 and 16 Ω

- RMS : 75 W

- Musical Program : 150 W

- SPL(1W@1m) : 108 dB

- Frequency Response : 500Hz – 20kHz

- Voice Coil Diameter : 75 mm

- Voice Coil : Kapton® /CCAW edgewound

- Weight : 1.6 kg