TITANIUM DRIVER (D4400 Ti)

1) 용  도

본 기기는 고품질의 드라이버로서, 소형 공간, 양방향 특성, 라인어레이 시스템에 사용이 가능한 드리이버이다.

2) 기  능

- 높은 감도 및 낮은 왜곡

- 부드러운 응답 특성 및 넓은 범위의 주파수 제공

3) 사  양

- Diameter : 2“

- Impedance : 8 Ω

- RMS : 125 W

- Mounting type : 4-Bolt

- Diaphragm material : Titanium