TILE RAIL (MTC-48TRx12)

1) 용  도

본 제품은 천정형 라우드 스피커를 설치하기 위한 천정 타일 레일이다.

2) 기  능

- 타일 레일 그리드 지원

- 다수의 C링 장착 구멍 제공

- 진동 전달 감소 효과 제공

3) 사  양

- Material : 1.2 mm galvanized steel

- C-ring mounting holes : 30 holes

- Dimensions (H x W x L) : 27 x 30 x 1267 mm