CEILING SPEAKER BACKCAN (MTC-81TB8)

1) 용  도

본 기기는 JBL 8138 실링 스피커 설치를 위한 BACKCAN 이다.

2) 기  능

- 8138 스피커 설치에 적합

- 녹방지를 위한 19게이지 스틸 구조

3) 사  양

- Material : 19 gauge steel

- Att points : 4 clip-nuts

- Thru-holes : 4 thru-holes

- Dimensions (L x D) : 600 x 359 mm

- Weight : 0.9 kg