DYNAMIC BASS DRUM MICROPHONE (D112 MKII)

1) 용  도

본 기기는 다이나믹 베이스 드럼 마이크로폰으로서, 대형 다이어프램을 통해 100Hz 미만의 매우 낮은 공진 주파수를 제공한다. 또한 160dB 이상의 SPL를 제공하며 펀치감있는 사운드와 최소한의 소음을 유지한다.

2) 기  능

- 대형 다이어프램 내장

- 160dB 이상의 SPL 제공

3) 사  양

- Polar pattern : cardioid

- frequency bandwidth : 20 to 17000 Hz

- Sensitivity : 1.8 mV/Pa

- Electrical impedance : 210 Ohms

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Dimension (Length x Height x Diameter)mm : 115 x 126 x 70

- Weight : 300g