MINIATURE CONDENSER INSTRUMENT MICROPHONE (C516ML)

1) 용  도

본 기기는 소형 악기용 마이크로폰으로서, 피아노 및 기타 악기에 부드럽게 고정하여 사용하며 구즈넥 홀더를 통해 최적의 위치에 마이크를 유지 할 수 있다. 또한 카디오이드 폴라 극 패턴 제공으로 피드백을 억제하며 바디 노이즈를 최소화한다.

2) 기  능

- 카디오이드 폴라 패턴 제공

- 튼튼하고 안정된 구즈넥

- 착탈식 마이크 케이블 제공

3) 사  양

- Polar pattern : cardioid

- frequency bandwidth : 60 to 20000 Hz

- noise level : 31 dB-A

- Sensitivity : 5 mV/Pa

- Signal to Noise : 63 dB-A

- Electrical impedance : 200 Ohms

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Power : 2 to 12 V , 2 mA

- Audio Output Type : Mini XLR

- Finish : matte black

- Dimension (H x W)mm : 235 x 47

- Weight : 46g