CARDIOID CONDENSER MICROPHONE CAPSULE (CK31)

1) 용  도

본 기기는 카디오이드 폴라 패턴을 가진 고성능 콘덴서 마이크로폰 캡슐로서, 견고한 금속 하우징을 포함하고 있으며 바람과 팝 노이즈를 효과적으로 줄여주는 윈드 스크린이 포함 되어있다. 또한 125°의 픽업 각도를 제공하고 넓은 주파수 범위을 제공한다.

2) 기  능

- 카디오이드 폴라 패턴 제공

- 125 ° 픽업 각도 제공

- 신뢰성 높은 캡슐 접촉 제공

- 고효율 윈드 스크린 제공

- 넓은 주파수 범위

3) 사  양

- Polar pattern : cardioid

- frequency bandwidth : 50 to 20000 Hz

- noise level : 21 dB-A

- Sensitivity : 20 mV/Pa

- Signal to Noise : 73 dB-A

- Electrical impedance : 600 Ohms

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Power : 9 to 52 V , 3 mA

- Audio Output Type : Modular Series

- Finish : matte dark gray

- Dimension (Height x Diameter)mm : 20 x 13.5

- Weight : 5g